**Allegato 3 – dichiarazione di conformità della fornitura**

Spett.le

CEM Servizi S.r.l.

Località Cascina Sofia

20873 Cavenago di Brianza (MB)

**OGGETTO: fornitura di motrici stradali, allestite con idonea attrezzatura atta al carico e scarico di containers a slitta scarrabili.**

**LOTTO UNICO – CIG 7416421039.**

Il sottoscritto ……………………………………….………………………………………...

nato il…………………….. a ……….…………………………….………………………...

in qualità di…………………………………………………………………………………..

dell’impresa …………………………………………………………………………………

con sede in ……………………………………………………………………………..….…

tel. ……………………………….. – fax ………………..……………………………….….

PEC .………………………..……………….………….…..………………..………………

C.F. ………................................................. P.IVA …………………..…………….…….,

con espresso riferimento all’ impresa rappresentata,

#### **D I C H I A R A,**

*assumendosene la responsabilità, ai sensi degli articoli 37, 38, 46, 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,*

##### Di mettere a disposizione di CEM Servizi S.r.l. un’officina autorizzata entro 25 km[[1]](#footnote-1)di distanza dall'unità locale di CEM Servizi, sita in Cavenago Brianza (MB) – Località Cascina Sofia, in grado di assicurare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento resosi necessario sulle motrici oggetto di affidamento, e specificatamente:

l’officina \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sita nel comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_)

in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CAP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### Di mettere a disposizione di CEM Servizi S.r.l. un’officina entro 50 km1 di distanza dall'unità locale di CEM Servizi, sita in Cavenago Brianza (MB) – Località Cascina Sofia, in grado di assicurare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o qualsiasi altro intervento resosi necessario sugli allestimenti – o loro parti – oggetto di affidamento, e specificatamente:

l’officina \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sita nel comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_)

in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CAP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### di offrire le seguenti tipologie di motrici stradali ed allestimenti:

* **Motrici 3 assi con mtt 26 ton:** Marca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* **Motrice 4 assi con mtt 32 ton:** Marca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* **Allestimento Scarrabile:** Marca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* **Allestimento gru con ragno:** Marca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

##### che le motrici offerte saranno allestite con idonea attrezzatura atta al carico e scarico di container a slitta scarrabili, secondo le condizioni tutte riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto e con le caratteristiche tecnico-funzionali in seguito specificate, oltre a tutto quanto previsto nell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIPOLOGIA** | **MINIMO C.S.A.** | **OFFERTA** |
| Motrice 3 Assi - mtt 26 ton | Potenza: min 330 kW |  |
| Cilindrata: min 10.700 cc |  |
| Emissioni: min Euro 6 OBD C |  |
| Passo (mm): min 3.800 max 4.300 |  |
| Motrice 4 Assi - mtt 32 ton | Potenza: min 330 kW |  |
| Cilindrata: min 10.700 cc |  |
| Emissioni: min Euro 6 OBD C |  |
| Passo (mm): min 4.500 max 4.800 |  |
| Allestimento Scarrabile | Potenza sollevamento: min 26 ton |  |
| Lungh. min carrabilità: 4.500 mm |  |
| Lungh. max carrabilità: 6.500 mm |  |
| Braccio rinforzato e snodabile: SI |  |
| Braccio articolato: SI |  |
| Braccio telescopico: SI |  |
| Allestimento Gru caricatore | Sbraccio massimo: > = 7,5 metri |  |
| Portata a 7 metri: > = 1.400 kg |  |
| Portata ragno: > = 350 kg |  |
| Capacità ragno: > = 250 litri |  |

##### Luogo e Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### Timbro e firma per esteso del legale rappresentante

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**N.B: ALLEGARE:**

* **scheda tecnica (o analoga documentazione) relativa alle motrici stradali offerte;**
* **scheda tecnica (o analoga documentazione) relativa agli allestimenti scarrabili offerti;**
* **scheda tecnica (o analoga documentazione) relativa alla gru con ragno caricatore offerta;**
* **copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità.**

1. Per la determinazione della distanza si farà riferimento al percorso più breve risultante dal sito www.maps.google.it ottenutoindicandoicomunidiriferimento conl’ubicazioneesattadellavia. [↑](#footnote-ref-1)