**Allegato 3 – dichiarazione di conformità della fornitura**

**LOTTO 1**

Spett.le

CEM Servizi S.r.l.

Località Cascina Sofia

20873 Cavenago di Brianza (MB)

**OGGETTO: Procedura aperta d’urgenza per l’affidamento della fornitura di mezzi per la raccolta dei rifiuti.**

**LOTTO 1 – CIG 7485672BF1**

Il sottoscritto ……………………………………….………………………………………...

nato il …………………….. a ……….…………………………….………………………...

in qualità di …………………………………………………………………………………..

dell’impresa …………………………………………………………………………………

con sede in ……………………………………………………………………………..….…

tel. ……………………………….. – fax ………………..……………………………….….

PEC .………………………..……………….………….…..………………..………………

C.F. ………................................................. P.IVA …………………..…………….…….,

con espresso riferimento all’ impresa rappresentata,

#### **D I C H I A R A,**

*assumendosene la responsabilità, ai sensi degli articoli 37, 38, 46, 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,*

##### di offrire le seguenti tipologie di mezzi per la raccolta dei rifiuti:

* **LOTTO 1 - CIG 7485672BF1**
* Compattatori da 24/25 mc**:** Marca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Compattatore da 16 mc**:** Marca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

##### che i mezzi offerti soddisfano le caratteristiche tecniche minime riportate nel Capitolato Speciale, come in seguito specificate:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOTTO** | **TIPOLOGIA** | **MINIMO C.S.A.** | **OFFERTA** |
| **Lotto 1**  | **Compattatori da 24/25 mc** | Capacità cassone min: 24 mc |  |
| Capacità tramoggia cuffia min: 2,5 mc |  |
| Grado di compattazione min: 6:1 |  |
| Atti ad accogliere il travaso da Vasche satelliti |  |
| Portata utile min: 9,5 ton |  |
| Potenza motore telaio min (CV): 300 CV |  |
| Classe emissione: Euro 6 |  |
| **Compattatore da 16 mc** | Capacità cassone min: 16 mc |  |
| Capacità tramoggia cuffia min: 2,0 mc |  |
| Grado di compattazione min: 6:1 |  |
| Atto ad accogliere il travaso da Vasche satelliti |  |
| Portata utile min: 5,0 ton |  |
| Potenza motore telaio min (CV): 250 CV |  |
| Classe emissione: Euro 6 |  |

##### Luogo e Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### Timbro e firma per esteso del legale rappresentante

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**N.B: ALLEGARE:**

* **scheda tecnica (o analoga documentazione) relativa ai Compattatori da 24/25 mc;**
* **scheda tecnica (o analoga documentazione) relativa al Compattatore da 16 mc;**
* **copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità.**